|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Logo de la collectivité* | **NOTICE DE POSTE AMIANTE** | | | | Date :  Mise à jour :  Version n° : |
| Sous-section 3  Sous-section 4 | | | |
| **Opération :** Description de l’opération (perçage, découpe tuyau, ...) | | **Matériau :** Matériaux sur lequel l’opération est effectuée | | **Matériel utilisé :** Outils utilisés pour l’opération | |
| **Empoussièrement attendu :** XXXXf/l  Source :  Scolamiante  Cartoamiante  Base de données validée | | | **Empoussièrement mesuré et validé (en f/l)**  Niveau 1 < 100f/l  100 f/l < Niveau 2 < 6000 f/l  6000 f/l < Niveau 3 < 25000 f/l | | |

|  |
| --- |
| **Risque :** Inhalation de fibre d’amiante classé cancérigène  **Effet sur la santé :** plaques pleurales, asbestose, cancers broncho-pulmonaire, mésothéliome  **VLEP :** 10f/l sur 8 heures |
| **Choix des équipements de protection collective EPC** |
| Installation de décontamination du personnel :  Installation de décontamination des déchets :  Film de propreté  Confinement statique  Confinement dynamique, taux de renouvellement de l’air : .............m3/h |
| **Choix des équipements de protection individuelle EPI** |
| **Protection du corps** |
| Combinaison type 5  Gants étanches  Bottes ou sur bottes |
| **Protection respiratoire** |
| FFP3  Demi masque /Masque P3  TM2P  TH3P  TM3P  Adduction d’air  Combinaison ventilée |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Phase de travail**  **Descriptif des tâches, outils, ...** | **Risques**  **Inhalation de fibres, bruit, chute, ...** | **Equipements de protection collective** | **EPI, hygiène,** |
| **Préparation** |  |  |  |  |
| **Réalisation** |  |  |  |  |
| **Repli de chantier** |  |  |  |  |
| **Gestion des déchets** |  |  |  |  |
| **Décontamination du personnel** |  |  |  |  |

Une image contenant alimentation, dessin

Description générée automatiquement